{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Ente, \r\nIn riferimento all'Art. 3 \"CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI DEI PARCOMETRI\" e all'Art. 4 \"ULTERIORI REQUISITI\" del Bando di Gara e relativi allegati, si richiede un chiarimento specifico in merito al tipo di display richiesto per i parcometri.\r\nL'Art. 3 specifica che il parcometro deve essere dotato di:\"display Touch Screen $b/n$ o colori da 7 pollici o superiore...\" 1Tuttavia, l'Art. 4, nella sezione \"Display\", stabilisce che:\"Il display utilizzato deve essere un TFT-LCD retroilluminato, della dimensione di almeno 7\" IK10 resistente agli urti, a colori (256K colori), con una risoluzione minima di almeno 320x240 pixels.\" 2\"L'interfaccia utente a colori deve essere progettata per essere utilizzata in modo molto intuitivo tramite gli appositi tasti funzione...\" 3Si chiede di precisare se il requisito del \"display Touch Screen\" (Art. 3) 4sia da intendersi come obbligatorio, o se sia sufficiente un display standard TFT-LCD (Art. 4) 5gestito unicamente tramite \"appositi tasti funzione\"6, come descritto nell'Art. 4.\r\nIn sintesi: è richiesto un display con tecnologia Touch Screen o è sufficiente un display non-touch gestito da tastiera?\r\nSi ringrazia per la cortese attenzione.Cordiali saluti,","Saranno ammesse offerte  di parcometri  dotati sia  di  display con tecnologia Touch Screen sia di  display non-touch gestito da tastiera.\r\nSi precisa, in merito, che la commissione, in sede di attribuzione dei punteggi dell''offerta tecnica, considererà anche l'elemento \"display\"  nell'ambito della  valutazione qualitativa delle proposte pervenute.\r\n\r\nCordiali saluti."]
[2,"Spett.le Ente, \r\ncon la presente siamo a richiedere i seguinti chiarimenti relativi alla procedura negoziata in oggetto:\r\n- Opere edili e Fabbrili  : Art. 2 del capitolato esclude le opere edili e fabbrili3, mentre l'elenco successivo a Pag. 2 le include esplicitamente nella posa in opera (\"comprese le relative opere murarie e fabbrili\"). Si chiede conferma se tali opere siano onere dell'Operatore Economico oppure no;\r\n- Specifiche tecniche display: L' art. 3 accetta display \"b/n o colori\"7, mentre Art. 4 specifica tassativamente \"a colori (256K colori)\"8. Si chiede conferma \r\nche il requisito minimo è il display a colori (256K colori);\r\n- Si rileva che la Manifestazione di Interesse (MDI) non specificava in modo espresso che l'importo a base d'asta fosse comprensivo anche della fornitura delle parti di ricambio, né che fosse imposto l'obbligo tassativo di utilizzare ricambi 'nuovi di fabbrica. Si richiede se sia ritenuto accettabile anche un ricambio  rigenerato purchè come richiesto lo stesso risulti  \r\nfunzionale e prestazionale come un nuovo;\r\n- L'Art. 3 del Bando stabilisce che le chiavi di sicurezza (per vano tecnico e vano monete) devono essere \"non inferiore a 10 per tipologia\".\r\nSi richiede di precisare se tale requisito si riferisce:\r\nA) Alla quantità totale di chiavi da consegnare (es. 10 chiavi per tutti i 50 vani tecnici e 10 chiavi per tutti i 50 vani monete), con serrature uguali/universali su tutti i parcometri.\r\nB) Al numero minimo di chiavi uniche/diverse per ciascun parcometro, implicando quindi la fornitura di 50 set di chiavi (per un totale minimo di 500 chiavi per tipologia).\r\nChiediamo conferma della quantità esatta di chiavi da fornire a corredo del sistema e del grado di univocità delle serrature/cifrature (universale vs. specifica per macchina).\r\nSi ririchiedere infine possibilità prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte, attualmente fissato per il giorno 17/11/2025 alle ore 13:00. Considerando che il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato all'11/11/2025, il periodo residuo per l'elaborazione finale e la verifica di tutta la documentazione, inclusa l'integrazione delle risposte ai chiarimenti, risulta essere estremamente ridotto.\r\nPer le motivazioni sopra esposte, si chiede cortesemente di disporre una proroga di almeno 7 giorni.\r\nRingraziando per l'attenzione e la collaborazione, si porgono cordiali saluti.\r\n","In relazione alla vs. richiesta, si comunica quanto segue:\r\n\r\n1 - Art. 2 del capitolato - si conferma l'esclusione delle opere edili e fabbrili  \r\n\r\n2  -  Art. 3  del capitolato  si conferma che  il  display  deve essere a colori.    \r\n\r\n 3  - Trattandosi di procedura per parcometri di tipo ricondizionato, sono ammissibili anche ricambi rigenerati con requisiti pari al nuovo.  \r\n\r\n4 -  Nel caso di adozione di un sistema di chiavi uniche/diverse per ciascun parcometro , sarà ritenuta sufficiente la fornitura di tre  chiavi (una chiave c.d.  \"originale\" e due \"doppioni\"), per ciascun parcometro ( tre per il vano tecnico  e  tre per il  vano monete).   \r\nNel caso, alternativo,  di adozione di un sistema con serrature uguali/universali su tutti i  50 parcometri, la chiavi da consegnare dovranno essere 10 per tipologia (10 chiavi per vani tecnici e 10 chiavi per  i 50 vani monete).\r\n\r\n5 - Non è concedibile la richiesta proroga del termine.\r\n\r\nCordiali saluti.\r\n\r\n"]