{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nchiediamo maggiori info sull’articolo di cui sotto:\r\n153\tFISSAGGIO OSSATURA PORTE TIPO\r\n\r\n e il passaggio bisettimanale è una condizione tassativa o elastica (tipo se si può fare anche un passaggio settimanale magari non subito ma dopo qualche mese).\r\n\r\nGrazie.\r\n\r\n \r\n","Buongiorno, dando riscontro alla Vs. richiesta di chiarimento, di seguito riportiamo delucidazioni in merito:\r\n01) per quanto attiene alle specifiche  sul ns. rigo: 153 FISSAGGIO OSSATURA PORTE TIPO, da un appurato esame presso il ns. magazzino ricambi specifichiamo che tale articolo viene chiamato anche \"Graffa fissaggio\" o \"Madrevite Fissaggio\" come da immagine allegata tra i documenti di gara;\r\n\r\n02) Il passaggio di un Vs. Agente Di Zona e/o Rappresentante bisettimanale (ogni 15 giorni) è una condizione minimale per poter partecipare alla gara, ovvero, Il vs. Rappresentante di zona deve visonare lo stato delle giacenze, ogni 15 giorni, presso il magazzino AMAT per permetterci, con ordini quindicinali, di rimpinguare le ns. scorte di materiali di bulloneria quasi terminate."]
[2,"buongiorno\r\ncon il presente messaggio siamo a richiedere maggiori specifiche in ordine al file in allegato.\r\nCordiali saluti","Non è presente alcun file allegato."]
[3,"Buongiorno,\r\ncon il presente messaggio siamo a richiedere maggiori specifiche in ordine ai seguenti prodotti:\r\n\r\n10\tVITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X38\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa e resistenza \r\n12\tFASCETTA ABA L12,2 MM 20-32\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello fascetta Aba\r\n13\tFASCETTA ABA L12,2 MM 90-110\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello fascetta Aba\r\n14\tCOLTELLO P/STACCAVETRI MM 60\tspecifiche insufficienti \tspecificare manuale o elettrico\r\n23\tVITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n24\tVITE TRUC TSP ZN GI\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesementemisure desiderate \r\n29\tVITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n33\tFASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360\tspecifiche insufficienti \tspecificare se fascetta con linguetta in acciaio inox,fascetta per esterno eventalmente immagine \r\n34\tFASCETTA NYLON DENT NERA 7,8X540\tspecifiche insufficienti \tspecificare se fascetta con linguetta in acciaio inox,fascetta per esterno eventalmente immagine \r\n43\tFASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X250\tspecifiche insufficienti \tspecificare se fascetta con linguetta in acciaio inox,fascetta per esterno eventalmente immagine \r\n44\tFASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178\tspecifiche insufficienti \tspecificare se fascetta con linguetta in acciaio inox,fascetta per esterno eventalmente immagine \r\n45\tFASCETTA ABA L12,2 MM 40-60\tspecifiche insufficienti \tspecificare tipologia di fascetta Aba,modello\r\n47\tFASCETTA ABA L12,2 MM 50-70\tspecifiche insufficienti \tspecificare tipologia di fascetta Aba,modello\r\n57\tVITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n58\tVITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n59\tDADO ESAG AUTOBL PGZN 5X0,8\tspecifiche insufficienti \tspecificare normativa di riferiemento \r\n62\tRONDELLA PIANA ZN 3X7\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente\r\n63\tRONDELLA PIANA ZN 4X9\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente\r\n64\tRONDELLA PIANA ZN 6X12\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n65\tRONDELLA PIANA ZN 10X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n66\tRONDELLA PIANA ZN 14X28\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n67\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n68\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 10X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n69\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 10X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n70\tVITE FE TSP DIN965 ZN B 5X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la classe di resistenza \r\n87\tRONDELLA PIANA RAME RIC 12X1,5X18\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n88\tRONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X22\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n89\tRONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n90\tRONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X20\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n91\tRONDELLA PIANA RAME RIC 14X1,5X20\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n92\tRONDELLA PIANA RAME RIC 24X1,5X30\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n93\tRONDELLA PIANA RAME RIC 10X1,5X16\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO \r\n94\tFASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365\tspecifiche insufficienti \tspecificare se fascetta con linguetta in acciaio inox,fascetta per esterno eventalmente immagine \r\n96\tFASCETTA ABA L12,2 MM 16-25\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n97\tFASCETTA ABA L12,2 MM 25-40\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n98\tFASCETTA ABA L12,2 MM 60-80\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n99\tFASCETTA ABA L12,2 MM 70-90\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n100\tFASCETTA ABA L12,2 MM 80-100\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n101\tFASCETTA ABA L12,2 MM 32-50\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n103\tGRASSO MULTIUSO ML 400\tspecifiche insufficienti \tspecificare modello , tipologia fascetta ABA\r\n105\tVITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n106\tVITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n107\tVITE TE 8G UNI5739 TF 8X1X60\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n109\tVITE TE 8G UNI5738 PF 14X1,5X80\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n111\tVITE TCCEI UNI5931 8G 10X50\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n112\tVITE TCCEI UNI5931 8G 10X80\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n113\tVITE TCCEI UNI5931 8G 6X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n114\tVITE TCCEI UNI5931 8G 6X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n115\tVITE TCCEI UNI5931 8G 6X25\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n116\tVITE TCCEI UNI5931 8G 6X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n117\tVITE TE 8G UNI5739 TF 16X2X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n118\tVITE TE 8G UNI5739 TF 16X2X45\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n119\tVITE TE 8G UNI5740 TF 10X1,25X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n120\tVITE TE 8G UNI5740 TF 12X1,25X50\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n122\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 5X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n123\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n124\tRONDELLA PIANA ZN 8X16\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n125\tRONDELLA CONICA ACC ZN 8X15\t04071 008\tRONDELLA CONICA ELASTICA\r\n127\tDADO ESAG AUTOBL PG ZN 6X1\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n129\tVITE FE TC DIN7985 ZN B 6X25\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la classe di resistenza \r\n130\tVITE FE TSP DIN965 ZN B 5X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la classe di resistenza \r\n131\tVITE FE TSP DIN965 ZN B 4X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la classe di resistenza \r\n133\tAUTOFIL UNIX TSP 4,8X45\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n134\tAUTOFIL T1/2T ZN 4,2X38\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n135\tVITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X25\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n137\tVITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X80\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n138\tVITE AUTOF TS TX ZN/B 4,8X50\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n139\tVITE AUTOF TS TX ZN/B 4,8X32\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n140\tVITE AUTOF TS TX ZN/B 4,8X38\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n143\tPROGIONIERO ACC ZINC 6S M8X1,25X70\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n144\tANELLO TENUTA O-RING MM 13,95\tspecifiche insufficienti \tspecificare il din o l'esatto utilizzo del prodotto \r\n145\tANELLO TENUTA O-RING MM 9,92\tspecifiche insufficienti \tspecificare il din o l'esatto utilizzo del prodotto \r\n146\tANELLO TENUTA O-RING MM 11,91\tspecifiche insufficienti \tspecificare il din o l'esatto utilizzo del prodotto \r\n147\tVITE AUTOFOR TSP T+ZNN  4,8X32\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n148\tVITE AUTOFOR TSP T+ZNN  4,8X45\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n149\tVITE AUTOFOR TSP T+ZNN  4,8X38\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n150\tVITE AUTOFOR. TE F/R ZN/B 3,5X25\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n151\tVITE AUTOFOR. TE F/R ZN/B 5,5X19\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n152\tAUTOFIL.TE C/ROND ZN 6,3X16\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento e classe di resistenza \r\n153\tFISSAGGIO OSSATURA PORTE TIPO\tspecifiche insufficienti \tfornire immagine e misure vite, kit di fissaggio? Che tipo di porte\r\n156\tNASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25 MT\tspecifiche insufficienti \tspecificare l'uso x fascio cavi motore, per cablaggi o altro? Colore ?\r\n159\tVITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n160\tVITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n161\tVITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X50\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n162\tVITE TCCEI UNI5931 8G 10X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n163\tVITE TCCEI UNI5931 8G 10X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n167\tMADREVITE AUTOFILETTANT DIAM 4,2\tspecifiche insufficienti \tfornire immagine o numero riferimento originale\r\n168\tGRAFFA FIS MERCEDES\tspecifiche insufficienti \tfornire immagine o numero riferimento originale\r\n172\tVITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 5,5X38\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n173\tVITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X19\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n174\tVITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X38\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n175\tVITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X50\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n176\tVITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X16\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n177\tVITE TCCEI UNI5931 8G 8X20\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n178\tVITE TCCEI UNI5931 8G 8X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n179\tVITE TCCEI UNI5931 8G 8X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n180\tDADO ESAG AUTOBL PG ZN 8X1,25\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n181\tDADO ESAG AUTOBL PG ZN 10X1,25\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n182\tDADO ESAG AUTOBL PG ZN 12X1,25\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n184\tRONDELLA PIANA ZN 16X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n190\tDATAFIXI TASSELLI NYLON 6X30\t5906198635\tforniti senza secchiello va bene cmq?\r\n191\tCAPICORDA RAME X CAVO D10,3 MM 50\t096725010\tSPECIFICARE DIN FORNIRE IMMAGINE\r\n194\tINSERTO FILETTATO ACC TC M6\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente normativa di riferimento se presente e utilizzo esatto del prodotto \r\n195\tLAMA P/SEGHET ALT MM 230X5,0\tspecifiche insufficienti \tspecificare x che tipo di materiale metallo, legno,inox etc.. specificare correttamente lunghezza spessore e dentatura eventualmente modello di riferimento \r\n196\tLAMA P/SEGHET ALT MM 205X1,8\tspecifiche insufficienti \tspecificare x che tipo di materiale metallo, legno,inox specificare correttamente lunghezza spessore e dentatura eventualmente modello di riferimento \r\n197\tVITE FISSAGGIO PARAFANGO OPEL\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE RIFERIMENTO ORIGINALE O FORNIRE IMMAGINE\r\n202\tDADO ESAG AUTOBL PG ZN 6X1\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n206\tRONDELLA PIANA ZN 5X10\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n207\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 6X24\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n208\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n209\tRONDELLA GREMBIALINA ZN 10X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n214\tPUNTA CALCESTRUZZO PIETR 5\tspecifiche insufficienti \tspecificare attacco sds-plus?\r\n215\tPUNTA CALCESTRUZZO PIETR 8\tspecifiche insufficienti \tspecificare attacco sds-plus?\r\n216\tPUNTA CALCESTRUZZO PIETR 10\tspecifiche insufficienti \tspecificare attacco sds-plus?\r\n217\tTASSELLO NYLON 8X40 S/BORDO \"AD\"\tspecifiche insufficienti \tSPECIFICARE LA TIPOLOGIA DEL TASSELLO X PIENO , FORATO E SIGLA CHE INDICA IL MODELLO ,CON AD NON ABBIAMO NESSUN RIFERMENTO\r\n220\tMOLETTA FISSAGGIO FARI OPEL\tspecifiche insufficienti \tFORNIRE IMMAGINE O CATEGORIA OPEL \r\n221\tMADREVITE FISSAGGIO PARAFANG AUDI FORD\tspecifiche insufficienti \tFORNIRE IMMAGINE E NUMERO RIFERIMENTO \r\n224\tVITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8X40\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n225\tVITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8X30\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n226\tVITE TE 8G UNI5739 TF 12X1,75X80\tspecifiche insufficienti \tspecificare la classe di resistenza e finitura \r\n227\tFASCETTA ABA L12,2 MM 100-120\tspecifiche insufficienti \tspecificare nmodello Aba\r\n229\tVITE AUTOFOR TSP T+ ZN/B 4,8X60\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\n230\tVITE AUTOFOR TSP T+ ZN/B 4,8X32\tspecifiche insufficienti \tspecificare cortesemente la normativa di riferimento \r\nAttendiamo cortese riscontro.\r\nCordiali saluti\r\n","La risposta alle singole voci della vs. richiesta di  chiarimenti, essendo particolarmente lunga e articolata, è stata allegata alla documentazione di gara con file in formato excel denominato \"Risposta a richiesta chiarimenti del 30_10_2019 ore 14.54.58\".\r\nCordiali saluti"]
[4,"Buongiorno,\r\ncon il presente messaggio siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n214\tPUNTA CALCESTRUZZO PIETR 5\tspecifiche insufficienti \tspecificare attacco sds-plus-numero dei taglienti-lunghezza utile e lunghezza totale -materiale dei taglienti - siccome esistono vari modelli se possibile fornire un'immagine\t\r\n215\tPUNTA CALCESTRUZZO PIETR 8\tspecifiche insufficienti \tspecificare attacco sds-plus-numero dei taglienti-lunghezza utile e lunghezza totale -materiale dei taglienti - siccome esistono vari modelli se possibile fornire un'immagine\t\r\n216\tPUNTA CALCESTRUZZO PIETR 10\tspecifiche insufficienti \tspecificare attacco sds-plus-numero dei taglienti-lunghezza utile e lunghezza totale -materiale dei taglienti - siccome esistono vari modelli se possibile fornire un'immagine\t\r\n234\tFOGLIO TELA CORINDONE GR400\tspeciale\tserve sapere se corindone su carta o su tela, e le dimensioni del foglio\t\r\nAttendiamo un cortese riscontro.\r\nCordiali saluti\r\nWurth Srl\r\n\r\n","La risposta alle singole voci della vs. richiesta di  chiarimenti, essendo particolarmente lunga e articolata, è stata allegata alla documentazione di gara con file in formato excel denominato \"Risposta a richiesta chiarimenti del 31_10_2019 ore 12.09.36\".\r\nCordiali saluti"]
[5,"Buongiorno\r\nè possibile proporre alternative ai prodotti richiesti?\r\nAttendiamo riscontro.\r\nCordiali saluti","Dando riscontro alla Vs. richiesta di chiarimento Vi ricordiamo che è possibile offrire marchi e modelli da quelli richiesti dalla Stazione Appaltante (ove eventualmente indicati), secondo come previsto all’Art. 68 del D.Lvo n° 50/2016, aventi caratteristiche tecnico-funzionali identiche.\r\nCordiali saluti."]
[6,"Buongiorno, con il presente messaggio siamo a richiedere i seguenti\r\nchiarimenti:\r\n 214 PUNTA CALCESTRUZZO PIETR 5 specifiche insufficienti\r\nspecificare attacco sds-plus-numero dei taglienti-lunghezza utile e lunghezza\r\ntotale -materiale dei taglienti - siccome esistono vari modelli se possibile\r\nfornire un'immagine \r\n215 PUNTA CALCESTRUZZO PIETR 8 specifiche insufficienti\r\nspecificare attacco sds-plus-numero dei taglienti-lunghezza utile e lunghezza\r\ntotale -materiale dei taglienti - siccome esistono vari modelli se possibile\r\nfornire un'immagine\r\n 216 PUNTA CALCESTRUZZO PIETR 10 specifiche insufficienti\r\nspecificare attacco sds-plus-numero dei taglienti-lunghezza utile e lunghezza\r\ntotale -materiale dei taglienti - siccome esistono vari modelli se possibile\r\nfornire un'immagine \r\n234 FOGLIO TELA CORINDONE GR400 speciale serve sapere se\r\ncorindone su carta o su tela, e le dimensioni del foglio Attendiamo un cortese\r\nriscontro. Cordiali saluti ","L' AMAT ha già risposto a questa richiesta di chiarimento, identica a richiesta in precedenza proposta.\r\n\r\nCordiali saluti. "]
[7,"Buongiorno\r\nè possibile avere una proroga del termine per la richiesta di chiarimenti?\r\nGrazie\r\nCordiali saluti","Il termine è stato già prorogato."]
[8,"Buongiorno,\r\nin merito al Vs. allegato A PROSPETTO - OFFERTA non sono esplicitate\r\nalcune  quantità vedasi colonna Q.tà annuale.\r\n\r\nCome si deve procedere?   Rimango in attesa di  Vs gentile  riscontro.\r\n\r\nCordiali Saluti\r\n\r\n\r\n,  ","In riferimento alla richiesta di chiarimenti del 31/10/2019, si comunica che il prospetto offerta è stato rettificato ed, a tale fine, è stato prorogato il termine per la presentazione dell’offerta, come  evidenziato nei  file denominati \"ERRATA CORRIGE Rettifica Allegato A_ prospetto offerta.pdf\"  ed \"Allegato A Prospetto-Offerta – corretto.xlsx\" , allegati  alla documentazione di gara .\r\n\r\nCordiali saluti"]
[9,"Buongiorno\r\ncon il presente messaggio siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\npos 24 vite truc tsp zn gi   specificare misure fornite\r\npos 143 progioniero acc zinc 6s m8x1.25x70 specificare normativa di riferimento\r\npos. 144 anello tenuta specificare il DIN o l'esatto utilizzo del prodotto misure?\r\npos 168 graffa fis mercedes  fornire immagine fornire numero riferimento originale\r\npos 220 moletta fissaggio fari opel  fornire immagine o categoria OPEL\r\nAttendiamo un cortese riscontro.\r\nCordiali saluti\r\n\r\n","Dando seguito alla Vs. richiesta di chiarimento,  come già riportato nello scorso quesito posto, la scrivente dichiara di non essere in possesso di tali dati. \r\nCordiali saluti."]
[10,"\r\nBuongiorno,\r\nsiamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n87\tRONDELLA PIANA RAME RIC 12X1,5X18\tspecificare la normativa di riferimento\r\n88\tRONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X22\tspecificare la normativa di riferimento\r\n89\tRONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28\tspecificare la normativa di riferimento\r\n90\tRONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X20\tspecificare la normativa di riferimento\r\n91\tRONDELLA PIANA RAME RIC 14X1,5X20\tspecificare la normativa di riferimento\r\n92\tRONDELLA PIANA RAME RIC 24X1,5X30\tspecificare la normativa di riferimento\r\n93\tRONDELLA PIANA RAME RIC 10X1,5X16\tspecificare la normativa di riferimento\r\n134\tAUTOFIL T1/2T ZN 4,2X38\tspecificare normativa di riferimento e classe di resistenza\r\n145\tANELLO TENUTA O-RING MM 9,92\tspecificare il din o l'esatto utilizzo del prodotto\r\n146\tANELLO TENUTA O-RING MM 11,91\tspecificare il din o l'esatto utilizzo del prodotto\r\n153\tFISSAGGIO OSSATURA PORTE TIPO\tfornire immagine - specificare misure vite - quale tipologia di porte - specificare da denominazione di kit fissaggio\r\n195\tLAMA P/SEGHET ALT MM 230X5,0\tspecificare se utilizzata per metallo - specificare se utilizzata per legno - specificare se utilizzata per inox - specificare lunghezza - specificare spessore - specificare dentatura - specificare eventuale modello di riferimento \r\n196\tLAMA P/SEGHET ALT MM 205X1,8\tspecificare se utilizzata per metallo - specificare se utilizzata per legno - specificare se utilizzata per inox - specificare lunghezza - specificare spessore - specificare dentatura - specificare eventuale modello di riferimento\r\n\r\nAttendiamo un cortese riscontro.\r\nCordiali saluti\r\n\r\n","Dando seguito alla Vs. richiesta di chiarimento, come già riportato nello\r\nscorso quesito posto, la scrivente dichiara di non essere in possesso di tali\r\ndati.\r\ninoltre specifichiamo, così come fatto la scorsa volta che:\r\n01) la lama presente al rigo 195 è utilizzata per legno/plastica;\r\n02) la lama presente al rigo 196 è utilizzata per alluminio/lamiere.\r\nCordiali saluti."]